
**TP N° 1 MESURE DE PRECEPITATION- LE DEPOUILLEMENT D’UN PLUVIOGRAMME**

Pluviogramme de l’averse du 12 Mai 1990 à la station d’Erraguène wilaya de jijel (surface de l’entonnoir 400 cm2)

Tracer le hyétogramme correspondant et la courbe des précipitations cumulées H=f(t) prendre un intervalle de temps de 15 min

****